01

### Delimitar

Instalar señalética y bloquear tránsito para seguridad total.

02

### Preparar

Barrer o aspirar para retirar residuos sólidos superficiales.

03

### Solución

Aplicar removedor según dilución técnica y dejar actuar.

04

### Fregar

Mecánico o manual con pad adecuado. Recolección inmediata.

05

### Enjuagar

Neutralizar con agua limpia. Secado absoluto requerido.

06

### Sellador

Capas delgadas y uniformes. Respetar tiempos de secado.

07

### Acabado

Aplicar cera/acabado. Habilitar solo con piso 100% seco.

## Puntos Críticos

#### Seguridad EPP

Uso obligatorio de botas antideslizantes y guantes resistentes a químicos.

#### Química Segura

No mezclar removedores con otros productos. Mantener ventilación.

#### Factor Tiempo

El secado incompleto entre capas causa fallas en la adherencia del sellador.

#### RECUERDE

La calidad del acabado depende 100% de una remoción (stripping) perfecta.