ESTÁNDAR OPERACIONAL

# Protocolo de Higienización

Metodología técnica para la limpieza y desinfección profunda de superficies y áreas comunes.

## Etapa I: Gestión Inicial

- 01. Retiro de residuos: Vaciado y reposición de bolsas.
- 02. Superficies de contacto: Manillas e interruptores.
- 03. Áreas húmedas: Lavamanos y espejos superiores.

El enfoque inicial previene la dispersión de contaminantes y prepara las superficies críticas para la desinfección posterior.

## Etapa II: Saneamiento

- 04. Sanitarios: Inodoros y urinarios con acción química.
- 05. Desinfección Terminal: Puntos críticos del usuario.
- 06. Tratamiento de Suelos: Limpieza técnica de pisos.
- 07. Entrega: Reposición de insumos.

## 01. Gestión de Residuos

Se deben retirar las bolsas de papeleros asegurando el cierre total para evitar goteos. La bolsa nueva debe ajustarse al volumen del contenedor para evitar desbordes y facilitar el uso del siguiente usuario.

## 02. Puntos de Contacto

Aplicación de técnica de "limpieza por contacto" en zonas de alta frecuencia:

- Manillas de puertas.
- Placas de interruptores.
- Pulsadores de dispensadores.

## 03. Lavamanos y Vidrios

Eliminación de residuos jabonosos en grifería y loza. El secado de espejos debe ser impecable para garantizar la transparencia y eliminar bacterias suspendidas.

## 04. Área de Inodoros

Proceso Crítico de Desinfección:

- Aplicar químico desincrustante clorado.
- Tiempo de reposo (5 min).
- Frotado mecánico interno.
- Descarga total de agua.

## 05. Desinfección Final

Uso de agentes desinfectantes en las "zonas de riesgo" (asientos y botones de descarga). El producto debe secar por evaporación natural para asegurar la eliminación de virus y bacterias.

## 06. Técnica de Pisos

Implementación obligatoria del sistema de Doble Balde. Limpiar siempre desde el punto más alejado hacia la puerta para evitar re-contaminación del área tratada.

## 07. Reposición e Insumos

Cierre del servicio y auditoría:

- Dispensadores de papel llenos.
- Jabón líquido revisado.
- Firma en hoja de control diaria.

## Flujo de Trabajo Técnico

Cumplir el orden descendente y del fondo hacia afuera es la clave de la eficiencia:

Techos/Altos
Mesones
Sanitarios
Suelos

# Resumen Completado

1 / 12