El control de vulnerabilidad se garantiza mediante el registro digital del recorrido por los puntos críticos.

01

#### Portería

Acceso y servicios.

04

#### Áreas Comunes

Ventanas y suministros.

08

#### Perímetros

Vigilancia de altura.

09

#### Bodegas

Cierres y cortinas.

12

#### Suministros

Compresores y aceites.

15

#### Maquinaria

Mallas y repuestos.

### Frecuencia de Rondas

#### Turno de Noche

Realizar 8 rondas consecutivas entre las 22:00 y las 06:00 horas.

#### Fines de Semana

El programa se extiende a turnos de mañana y tarde en días festivos y domingos.

#### Duración Estimada

Cada ronda técnica debe durar entre 45 a 50 minutos para cobertura total.

#### Registro Digital

Marcación inicial y final en portería para validar la trazabilidad del servicio.